## **ПАМЯТКА**

## **по обращению с газовыми баллонами и безопасному пользованию сжиженным углеводородным газом в быту**

Настоящее руководство (памятка) распространяется на баллоны для сжиженных углеводородных газов (СУГ) всех объемов, наполненные газом  и реализованные потребителям.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления потребителей с правилами безопасности при транспортировке, замене и эксплуатации баллонов СУГ.

Настоящее руководство разработано на основании:

-         ГОСТ Р 54982-2012 «Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации».

-         «Правила пользования газом в быту», ВО «Росстройгазификация».

-         Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Правительства от 25.04.2012г. № 390.

Сжиженные углеводородные газа (пропан, бутан и их смеси) взрыво и пожароопасны. Они тяжелее воздуха и имеют свойство скапливаться в подвалах, ямах, углублениях и других подобных непроветриваемых местах. Поэтому утечки газа крайне опасны.

**При появлении запаха газа** **НЕОБХОДИМО:** прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на газовой плите и кран перед плитой, открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения. **Сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 21-112 (с мобильного 112) из незагазованного места.**

**НЕ курить. НЕ разжигать огня. НЕ включать и НЕ выключать электроприборы и освещение.**

**НЕ пользоваться электрозвонками.**

Баллоны транспортируются в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на каждом виде транспорта. Сжиженные газы в силу присущих им свойств могут при перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей, поэтому перевозка их должна осуществляться с соблюдением  требований по обеспечению безопасности.

Перевозка наполненных сжиженным газом баллонов, должна осуществляться, как правило, в вертикальном положении. Категорически запрещается перемещать баллоны запорными устройствами вниз и пользоваться вентилями как рукоятками. Допускается перекатывание баллонов на башмаке.  При транспортировке необходимо предохранять баллоны от падения, повреждения, загрязнения, нагревания солнечными лучами и другими источниками тепла, следить за их герметичностью. При перевозке нескольких баллонов исключать возможность ударов их друг о друга. Перевозка 50 литровых баллонов должна производиться с навернутыми защитными колпаками и заглушками. Перевозка одиночных баллонов в легковых автомашинах должна производиться при расположении арматуры баллона на правую сторону по ходу движения с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллоны от ударов и перемещений. Во время движения автомобиля не допускается производить резких остановок и торможения, оставлять на длительное время автомобиль без присмотра, пользоваться вблизи открытым огнем, курить.

Самостоятельную замену баллонов допускается проводить лицам не моложе 18 лет.

Не допускаются к замене баллонов престарелые лица и лица, не контролирующие свои действия. При замене баллонов необходимо в помещении, где установлена плита, открыть форточку.

**Во время замены баллонов запрещается:**

-          пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

-          присутствие посторонних лиц;

-          работа отопительных приборов и печей, имеющих открытый огонь;

-          устанавливать неисправные баллоны и с утечками газа;

-          производить какой-либо ремонт баллонов, вентилей, клапанов;

-          пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков и заглушек;

-          устанавливать регулятор давления на клапан баллона без уплотнительного кольца и с кольцом, имеющим трещины, подрезы, выпуклости.

**Не допускается** размещение и хранение баллонов в помещениях,  под которыми имеются подвалы, погреба и вход  в них осуществляется из этих помещений.

**Запрещается** хранение баллонов внутри жилых домов, квартир и жилых комнат, а так-же на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

**Ответственность за безопасное пользование  и содержание газового оборудования  в исправном состоянии несут лица, использующие газ.**